Наконец-то переходим к удаленке.

Для этого нам надо

1. определиться с портами:

стандартный 3389

предлагается ставить другой порт (40000 и далее).

Его нужно будет открыть на роутере + настроить форвардинг до вашего порта на локальной машине

Достаточно легко гуглится, на каждом роутере по своему, но уверен, что вы справитесь.

2ip.ru поможет посмотреть ваш айпи

2. Включить удаленный доступ и порты на самой машине

sudo apt install xrdp

sudo systemctl enable xrdp --33389

sudo systemctl status xrdp

sudo ufw status

sudo ufw enable

sudo ufw allow to any port 33389

sudo ufw reload

sudo adduser xrdp ssl-cert

У gnome есть проблема поэтому нужно установить другую оболочку

sudo apt-get install vnc4server

sudo apt install xfce4

sudo update-alternatives --config x-session-manager

3. заходим и проверяем либо через mstsc.exe на виндоус, либо на мобильном андроиде “Клиент удаленного рабочего стола” (рыжий такой).

Единственный трабл с такой удаленкой это то, что роуты будут скоряжены, поэтому нужно поставить “отложенный скрипт” (например, через sleep 30). это TBD.

Еще нужно научиться пробрасывать токен, чтобы фермы были независимы и геораспределены) т.е. токен возить с собой, а фермы иметь где угодно